STEINEL Professional Detector de presencia

DualTech
COM1 - montaje en el techo

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 103 x 120 x 120 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - montaje en el techo;UE1, EAN: 4007841079574;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Tecnología de sensores 2: Infrarrojo pasivo;Tecnología, sensores: Ultrasonido, Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 3,50 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica US: 40 kHz;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ultrasonido: Ø 10 m (79 m²);Alcance tangencial: Ultrasonido: Ø 10 m (79 m²);Alcance presencia: Ultrasonido: Ø 6 m (28 m²);Alcance radial 2: Infrarrojo pasivo: Ø 4 m (13 m²);Alcance tangencial 2: Infrarrojo pasivo: Ø 8 m (50 m²);Alcance presencia 2: Infrarrojo pasivo: Ø 4 m (13 m²);Zonas de conmutación: 520 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/conmutador, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 30 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 sensores;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 079574
Designación del pedido DualTech COM1 - montaje en el techo

Entrega, instalación y puesta a punto
