STEINEL Professional Detector de presencia

DualTech
KNX - montaje en el techo V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 103 x 120 x 120 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Variante: KNX - montaje en el techo;UE1, EAN: 4007841079581;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 30 V;Consumo propio: 0,7 W;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Ultrasonido, Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 30 V;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 2,50 – 3,5 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica US: 40 kHz;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 10 m (79 m²);Alcance tangencial: Ø 10 m (79 m²);Alcance presencia: Ø 6 m (28 m²);Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 0 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-255 Min.;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 17,5 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 079581
Designación del pedido DualTech KNX - montaje en el techo

Entrega, instalación y puesta a punto
