STEINEL Professional Detector de presencia

HF 360
Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 56 x 120 x 120 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado;UE1, EAN: 4007841057480;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Salida de conmutación 2, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 5;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 2,50 – 3,5 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 140 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 12 m (113 m²);Alcance tangencial: Ø 12 m (113 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 42 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 8 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 10 mA;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 057480
Designación del pedido HF 360 Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
