STEINEL Professional Detector de presencia

HF 360-2
BT IPD - de superficie

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 57 x 123 x 123 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: BT IPD - de superficie;UE1, EAN: 4007841064426;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -25 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,5 W;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 140 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 12 m (113 m²);Alcance tangencial: Ø 12 m (113 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 064426
Designación del pedido HF 360-2 BT IPD - de superficie

Entrega, instalación y puesta a punto
