STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro HD 24m
DALI-2 Input Device

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 70 x 120 x 120 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device;UE1, EAN: 4007841057497;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Temperatura ambiente: de -25 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V;Salida de conmutación 2, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 4;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 2,50 – 10 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 8 x 8 m (64 m²);Alcance tangencial: 20 x 20 m (400 m²);Alcance presencia: 8 x 8 m (64 m²);Zonas de conmutación: 4800 Schaltzonen;Funciones: Función de presencia;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 42 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 6 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 8 mA;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 057497
Designación del pedido IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

Entrega, instalación y puesta a punto
