STEINEL Professional Detector de presencia

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m
DALI-2 APC - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 69 x 103 x 103 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 APC - empotrado;UE1, EAN: 4007841064358;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala de conferencias, Aulas, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Recepción / Vestíbulo, Gimnasio, Parking / aparcamiento subterráneo, Comedor / cantina, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,3 W;Tensión de alimentación detalle: Máx. 64 dispositivos;Cantidad de dispositivos DALI: 64;Salida de mando, DALI: Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta, Infrarrojo pasivo;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 10,00 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 360 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 9 x 9 m (81 m²);Alcance tangencial: 24 x 24 m (576 m²);Alcance presencia: 9 x 9 m (81 m²);Zonas de conmutación: 5200 Schaltzonen;Funciones: Activación de escenarios lumínicos programados, Semi/completamente automático, Regulación de luz constante ON/OFF, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función TouchDIM;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 30 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min, toda la noche;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth, DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
