STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro HD 24m DALI plus
Montaje en el techo

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 120 x 120 x 119 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: Montaje en el techo;UE1, EAN: 4007841035204;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,5 W;Salida de mando, DALI: Broadcast 64 balastros electrónicos / Direccionable;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 10,00 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 8 x 8 m (64 m²);Alcance tangencial: 20 x 20 m (400 m²);Alcance presencia: 8 x 8 m (64 m²);Zonas de conmutación: 4800 Schaltzonen;Funciones: 4 entradas para pulsadores usuales, Semi/completamente automático, Regulación de luz constante ON/OFF, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función TouchDIM;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min, toda la noche;Luz principal regulable: 50 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable, DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
