STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro MICRO 6 m
DALI-2 Input Device - blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 75 x 43 x 43 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 43 x 75 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device - blanco;UE1, EAN: 4007841053871;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 65;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 22,5 V;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 2;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 12 V;Rango de tensión (máx.): 22,5 V;Altura de montaje: 2,00 – 5,00 m;Altura de montaje máx.: 5,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 6 x 6 m (36 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 168 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Corriente nominal: 4 mA;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 12 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 4 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 5 mA;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 053871
Designación del pedido IR Quattro MICRO 6 m DALI-2 Input Device - blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
