STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro SLIM XS 4m
COM1 - cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 55 x 80 x 80 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Smart Remote;Con mando a distancia: Sí;Variante: COM1 - cuadrado;UE1, EAN: 4007841032951;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 8 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 400 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 500 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 71 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 408 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 60 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 032951
Designación del pedido IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
