STEINEL Professional Detectores de movimiento y presencia

PD-24 ECO
COM1 - empotrado negro

Dimensiones (Ø x alt.): 109 x 74 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Smart Remote, Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - empotrado negro;UE1, EAN: 4007841087869;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Bombillas LED > 8 W: 500 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2 – 10,00 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 5.5 m (24 m²);Alcance tangencial: Ø 24 m (452 m²);Alcance presencia: Ø 7.5 m (44 m²);Zonas de conmutación: 1436 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia, Semi/completamente automático, Funcionamiento normal/de prueba, Potenciómetro, Salida de relé;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 sensores;Producto categoría: Detectores de movimiento y presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 087869
Designación del pedido PD-24 ECO COM1 - empotrado negro

Entrega, instalación y puesta a punto
