STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro SLIM XS 4m
DALI-2 Input Device - cuadrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 50 x 80 x 80 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device - cuadrado;UE1, EAN: 4007841057510;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 16 V;Salida de conmutación 2, sin potencial: No;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Cantidad de dispositivos DALI: 2;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 16 V;Rango de tensión (máx.): 16 V;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 71 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance tangencial: 4 x 4 m (16 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 408 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 30 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia
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Designación del pedido IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
