STEINEL Professional Detector de presencia

US 360
COM1 - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 67 x 120 x 120 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - empotrado;UE1, EAN: 4007841007935;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 55 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 V / 50 – 60 Hz;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1500 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 1000 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Ultrasonido, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 230 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;Altura de montaje: 2,50 – 3,50 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica US: 40 kHz;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 10 m (79 m²);Alcance tangencial: Ø 6 m (28 m²);Alcance presencia: Ø 6 m (28 m²);Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/conmutador, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 30 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 sensores;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 007935
Designación del pedido US 360 COM1 - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
