STEINEL Professional Componentes del sistema

Relé REL5A-DALI-2


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 20 x 46 x 45 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Bus;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841082109;Acabado: Otros;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Bombillas LED > 8 W: 300 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Cantidad de dispositivos DALI: 1;Con acoplamiento de bus: No;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad mecánica: No;Funciones: Salida de relé;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 2 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 2 mA;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 082109
Designación del pedido Relé REL5A-DALI-2

Entrega, instalación y puesta a punto
