STEINEL Professional Conmutador de presencia

IR 180
COM1 - blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 30 x 80 x 80 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - blanco;UE1, EAN: 4007841029944;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Pared;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 8 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1000 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 1000 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 300 W;Bombillas LED > 8 W: 600 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 1,10 – 1,20 m;Altura de montaje máx.: 1,20 m;Altura de montaje óptima: 1,2 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 4 m (25 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (226 m²);Alcance presencia: r = 4 m (25 m²);Zonas de conmutación: 96 Schaltzonen;Funciones: Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Pulsador activo / Pulsador inactivo, Manual ON / ON-OFF;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 30 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Conmutador de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 029944
Designación del pedido IR 180 COM1 - blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
