STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO 6150 circular SC EM
Éclairage de secours

• Dimensions (L x l x H): 1500 x 90 x 80 mm• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Application, Bluetooth, Bluetooth Mesh• Avec télécommande: Non• Variante: Éclairage de secours• UC1, Code EAN: 4007841089863• Applications: Intérieur• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, parking couvert / garage souterrain, zone de production, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau• Lieu d'installation: plafond, mur• Montage: En saillie, Plafond, Mur• Résistance aux chocs: IK08• Indice de protection: IP65• Classe: I• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau du boîtier: Matière plastique• Matériau du cache: PC structurée• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Consommation propre: 0,3 W• Hauteur de montage max.: 3,50 m• Technique HF: 24 GHz• Mode esclave réglable: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)• Interrupteur crépusculaire: Oui• Puissance d'émission: < 1 mW• Flux lumineux total du produit: 6086 lm• Température de couleur: 4000 K• Écart de couleur LED: SDCM3• Ampoule: LED interchangeable• Culot: sans• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif• Allumage en douceur: Oui• Éclairage permanent: commutable• Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Courbe de variation réglable individuellement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Minuterie, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Lumière d'orientation, Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx• Temporisation: 5 s – 60 min• Fonction balisage: Oui• Fonction balisage temps: 5s-60 min, Contrôlé par la luminosité• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Mise en réseau possible: Oui• Type de la mise en réseau: Maître/maître• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 90.000• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 90.000• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): 90.000• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): 90.000• Fusible B10: 50• Fusible B16: 79• Fusible C10: 54• Fusible C16: 87• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %• Puissance: 42 W• Flux lumineux de l'éclairage de secours: 730 lm• Notlichtfunktion: dezentral (Einzelbatterie)• Beleuchtung durch Notlicht-Modul: 3 h• Angle d'ouverture: 160 °• Angle de détection: 360 °• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel
Réf. 089863
Désignation commande RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
