STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire

TS basic
anthracite

• Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm• Avec détecteur de mouvement: Non• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Potentiomètres• Avec télécommande: Non• Variante: anthracite• UC1, Code EAN: 4007841099688• Modèle: Interrupteur crépusculaire• Applications: Extérieur• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon• Coloris: anthracite• Lieu d'installation: mur• Montage: En saillie, Mur• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Lampes LED > 2 W < 8 W: 250 W• Lampes LED > 8 W: 250 W• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte• Plage de tension (min.): 220 V• Plage de tension (max.): 240 V• Réglage crépusculaire: 1 – 75 lx• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Câble• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

Fabricant Steinel
Réf. 099688
Désignation commande TS basic anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
