STEINEL Professional Interruttore crepuscolare

TS basic
antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841099688;Esecuzione: Interruttori crepuscolari;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Lampade LED > 2 W < 8 W: 250 W;Lampade LED > 8 W: 250 W;Tecnologia, sensori: Misurazione della luce mista;Campo di tensione (min.): 220 V;Campo di tensione (max.): 240 V;Regolazione crepuscolare: 1 – 75 lx;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Interruttore crepuscolare

Produttore Steinel
Art. n. 099688
Denominazione ordine TS basic antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
