STEINEL Professional Schemerschakelaar

TS basic
antraciet

Afmetingen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841099688;Uitvoering: Schemerschakelaar;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Led-lampen > 2 W < 8 W: 250 W;Led-lampen > 8 W: 250 W;Technologie, sensoren: Gemengde lichtmeting;Spanningsbereik (min.): 220 V;Spanningsbereik (max.): 240 V;Schemerinstelling: 1 – 75 lx;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Schemerschakelaar

Fabrikant Steinel
art.nr. 099688
Bestelaanduiding TS basic antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
