STEINEL Professional Interruptor crepuscular

TS basic
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841099688;Acabado: Interruptor crepuscular;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Interior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 250 W;Bombillas LED > 8 W: 250 W;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Regulación crepuscular: 1 – 75 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Interruptor crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 099688
Designación del pedido TS basic Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
