STEINEL Professional Bewegingsmelder

MD IR 2140N
COM1 - wit

Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: COM1 - wit;VPE1, EAN: 4007841095864;Uitvoering: Bewegingsmelder;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee;Led-lampen > 2 W < 8 W: 350 W;Led-lampen > 8 W: 350 W;Eigen verbruik: 0,11 W;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Spanningsbereik (min.): 220 V;Spanningsbereik (max.): 240 V;Montagehoogte: 2 – 4 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 140 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (31 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 17 m (353 m²);Afdekmateriaal: stickers;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 095864
Bestelaanduiding MD IR 2140N COM1 - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
