STEINEL Professional Bewegungsmelder

MD IR 2160N
COM1 - weiß

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 160 °, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 17 m (404 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 099640
Bestellbezeichnung MD IR 2160N COM1 - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
