STEINEL Professional Détecteur de mouvement

MD IR 2160N
COM1 - blanc

• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Potentiomètres• Avec télécommande: Non• Variante: COM1 - blanc• UC1, Code EAN: 4007841099640• Modèle: Détecteur de mouvement• Support mural d'angle inclus: Non• Montage: En saillie, Mur• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non• Lampes LED > 2 W < 8 W: 350 W• Lampes LED > 8 W: 350 W• Consommation propre: 0,11 W• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte• Plage de tension (min.): 220 V• Plage de tension (max.): 240 V• Hauteur de montage: 2 – 4 m• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Hauteur de montage optimale: 2 m• Angle de détection: 160 °• Angle d'ouverture: 90 °• Protection au ras du mur: Non• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Non• Portée radiale: r = 5 m (35 m²)• Portée tangentielle: r = 17 m (404 m²)• Matériau de recouvrement: autocollant• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx• Temporisation: 8 s – 35 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel
Réf. 099640
Désignation commande MD IR 2160N COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
