STEINEL Professional Sensore di movimento

MD IR 2160N
COM1 - bianco

Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: COM1 - bianco;VPE1, EAN: 4007841099640;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W;Uscita di comando 1, a potenziale zero: No;Lampade LED > 2 W < 8 W: 350 W;Lampade LED > 8 W: 350 W;Consumo proprio: 0,11 W;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista;Campo di tensione (min.): 220 V;Campo di tensione (max.): 240 V;Altezza di montaggio: 2 – 4 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 160 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Raggio d'azione radiale: r = 5 m (35 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 17 m (404 m²);Materiale di copertura: adesivi;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel
Art. n. 099640
Denominazione ordine MD IR 2160N COM1 - bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
