STEINEL Professional Bewegungsmelder

MD IR 2180N
COM1 - weiß

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 17 m (454 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 095895
Bestellbezeichnung MD IR 2180N COM1 - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
