STEINEL Professional Detector de movimiento

MD IR 2180N
COM1 - blanco

Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - blanco;UE1, EAN: 4007841095895;Acabado: Detector de movimiento;Incluye soporte esquinero de pared: No;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Salida de conmutación 1, sin potencial: No;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 350 W;Bombillas LED > 8 W: 350 W;Consumo propio: 0,11 W;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 2 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 17 m (454 m²);Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 8 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 095895
Designación del pedido MD IR 2180N COM1 - blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
