STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 180 Flex Connect
schwarz

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich 180 °, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh Kabel; Farbe: Schwarz; Abmessungen (L x B x H): 117 x 82 x 87 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 068790
Bestellbezeichnung IS 180 Flex Connect schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
