STEINEL DIY Sensore di movimento

IS 180 Flex Connect
nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 117 x 82 x 87 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: nero;VPE1, EAN: 4007841068790;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: Esterno, vano scala, perimetro della casa, Cortili e passi carrai;colore: nero;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: Parete;Contenuto della confezione: 1;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 50 pz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 250 W;Carico capacitivo in μF: 132 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi;Campo di tensione (min.): 220 V;Campo di tensione (max.): 240 V;Altezza di montaggio: 1,80 – 4,00 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Materiale di copertura: adesivi;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Modo semiautomatico/automatico, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh, Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel
Art. n. 068790
Denominazione ordine IS 180 Flex Connect nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
