STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 180 Flex Connect
zwart

Afmetingen (L x B x H): 117 x 82 x 87 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841068790;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: Buiten, trappenhuis, rondom het huis, tuin & oprit;kleur: zwart;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood;Spanningsbereik (min.): 220 V;Spanningsbereik (max.): 240 V;Montagehoogte: 1,80 – 4,00 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Afdekmateriaal: stickers;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, (Half-) automatisch, Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh, Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 068790
Bestelaanduiding IS 180 Flex Connect zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
