STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 180 Flex
schwarz

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich Erfassungsbereich 180 °, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 5 m (39 m²), Reichweite Tangential: r = 17 m (454 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Farbe: Schwarz; Abmessungen (L x B x H): 117 x 82 x 87 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 068769
Bestellbezeichnung IS 180 Flex schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
