STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IS 180 Flex
noir

• Dimensions (L x l x H): 117 x 82 x 87 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 3 ans• Réglages via: Potentiomètres• Avec télécommande: Non• Variante: noir• UC1, Code EAN: 4007841068769• Modèle: Détecteur de mouvement• Applications: Extérieur, Intérieur• Emplacement, pièce: extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée• Coloris: noir• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: mur• Contenu de l'emballage: 1• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 50 pcs.• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W• Charge capacitive	 en μF: 132 µF• Technologie, détecteurs: infrarouge passif• Plage de tension (min.): 220 V• Plage de tension (max.): 240 V• Hauteur de montage: 1,80 – 4,00 m• Hauteur de montage max.: 4,00 m• Hauteur de montage optimale: 2 m• Protection au ras du mur: Non• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Non• Réglage mécanique: Oui• Portée radiale: r = 5 m (39 m²)• Portée tangentielle: r = 17 m (454 m²)• Matériau de recouvrement: autocollant• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx• Temporisation: 8 s – 35 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Réglage de l'éclairage permanent: Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Câble• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel
Réf. 068769
Désignation commande IS 180 Flex noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
