STEINEL DIY Detector de movimiento

IS 180 Flex
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 117 x 82 x 87 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841068769;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Zona exterior, Hueco de escalera, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Contenido del paquete: 1;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 50 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 250 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 240 V;Altura de montaje: 1,80 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 17 m (454 m²);Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 8 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 068769
Designación del pedido IS 180 Flex Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
