**STEINEL Professional Sensor-Außenleuchte**

**L 400 S**

**schwarz**

Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus Glas transparent/Kunststoff IP44, 240° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (19 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (302 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 6,00 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, 4 h, Abmessungen (L x B x H): 250 x 215 x 336 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 60 W; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 611019

**Bestellbezeichnung** L 400 S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen