**STEINEL Professional Sensor buitenlamp**

**L 400 S**

**zwart**

Afmetingen (L x B x H): 250 x 215 x 336 mm; Met lampjes: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: zwart; VPE1, EAN: 4007841611019; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; Montageplaats: wand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: Transparant glas; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Vermogen: 60 W; Eigen verbruik: 0,8 W; Montagehoogte max.: 6,00 m; Slavemodus instelbaar: Nee; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 3 m (19 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (302 m²); Schemerschakelaar: Ja; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik; Sokkel: E27; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Koppeling: Nee; Basislichtfunctie in procenten: 0 – 50 %; Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %; Basislichtfunctie procent, tot: 50 %; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 240 °; Product categorie: Sensor buitenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 611019

**Bestelaanduiding** L 400 S zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen