**STEINEL Professional Luminaire extérieur à détection**

**L 400 S**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 250 x 215 x 336 mm; Avec source: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841611118; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Lieu d'installation: mur; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Verre transparent; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Puissance: 60 W; Consommation propre: 0,8 W; Hauteur de montage max.: 6,00 m; Mode esclave réglable: Non; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 3 m (19 m²); Portée tangentielle: r = 12 m (302 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Ampoule: Lampe d'usage général; Culot: E27; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable, 4 h; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Oui; Mise en réseau possible: Non; Fonction balisage en pourcentage: 0 – 50 %; Fonction balisage en pourcentage, de: 0 %; Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 50 %; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 240 °; Catègorie de produits: Luminaire extérieur à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 611118

**Désignation commande** L 400 S blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel