**STEINEL Professional Lampada da esterno con sensore**

**L 400 S**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 250 x 215 x 336 mm; Con lampadina: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841611118; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; Luogo di montaggio: Parete; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Plastica; Materiale della copertura: Vetro trasparente; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Potenza: 60 W; Consumo proprio: 0,8 W; Altezza di montaggio max.: 6,00 m; Modalità Slave regolabile: No; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 3 m (19 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (302 m²); Interruttori crepuscolari: Sì; Materiale di copertura: calotte di copertura; Lampadina sostituibile: Lampada standard; Zoccolo: E27; Accensione graduale della luce: Sì; Luce continua: commutabile, 4 ore; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: Sì; Collegamento in rete: No; Funzione luce di base in percentuale: 0 – 50 %; Funzione luce di base in percentuale, da: 0 %; Funzione luce di base in percentuale, fino a: 50 %; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 240 °; Categoria die prodotto: Lampada da esterno con sensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 611118

**Denominazione ordine** L 400 S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione