**STEINEL Professional Sensor-Innenleuchte**

**RS PRO LED Q1**

**warmweiß weiß V2**

Sensor-Innenleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP20, 3000 K, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, <br>Abmessungen (L x B x H): 331 x 331 x 56 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V; Leistung: 26 W; Lichtstrom: 2703 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Schlagfestigkeit: IK00; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -10 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.**

**Bestellbezeichnung** RS PRO LED Q1 warmweiß weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen