**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno**

**RS PRO LED Q1**

**Bianco caldo bianco V2**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 331 x 331 x 56 mm; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V; Potenza: 26 W; Flusso luminoso: 2703 lm; Temperatura di colore: 3000 K; Indice di resa cromatica: 80-89; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Zoccolo: senza; Con rilevatore di movimento: Sì; Interruttori crepuscolari: Sì; Resistenza agli urti: IK00; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -10 – 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: Bianco caldo bianco

**Produttore** Steinel

**Art. n.**

**Denominazione ordine** RS PRO LED Q1 Bianco caldo bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione