**STEINEL Professional Sensor binnenlamp**

**RS PRO LED Q1**

**warm wit wit V2**

Afmetingen (L x B x H): 331 x 331 x 56 mm; Stroomtoevoer: 220 – 240 V; Vermogen: 26 W; Lichtstroom: 2703 lm; Kleurtemperatuur: 3000 K; Index kleurweergave: 80-89; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Sokkel: zonder; Met bewegingsmelder: Ja; Schemerschakelaar: Ja; Slagvastheid: IK00; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -10 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: warm wit wit

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.**

**Bestelaanduiding** RS PRO LED Q1 warm wit wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen