**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**HF 3360**

**PF - Unterputz eckig**

Hochfrequenz - Bewegungsmelder im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 64 x 94 x 94 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033705

**Bestellbezeichnung** HF 3360 PF - Unterputz eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen