**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**HF 3360**

**DALI-2 Input Device - AP rund**

Hochfrequenz - Bewegungsmelder im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V, Dali-Bus; Schutzart: IP54; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 126 x 52 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057329

**Bestellbezeichnung** HF 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen