**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2160 ECO**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 160 °, mit 260 Schaltzonen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 3,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 3 m (13 m²), Reichweite Tangential: r = 12 m (201 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 600 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 73 x 78 x 113 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 606015

**Bestellbezeichnung** IS 2160 ECO weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen