**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 2160 ECO**

**wit**

Afmetingen (L x B x H): 73 x 78 x 113 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841606015; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten, Binnen; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, Wand; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot +50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 600 W; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 500 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 125 W; Led-lampen > 8 W: 250 W; Capacitieve belasting in μF: 88 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 1,80 – 3,00 m; Montagehoogte max.: 3,00 m; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 160 °; Openingshoek: 40 °; Onderkruipbescherming: Nee; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 3 m (13 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (201 m²); schakelzones: 260 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 606015

**Bestelaanduiding** IS 2160 ECO wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen