**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2180 ECO**

**anthrazit**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 508 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,8 – 4 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellungen via Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Anthrazit; RAL-Farbe: 7016; Abmessungen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064907

**Bestellbezeichnung** IS 2180 ECO anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen