**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 2180 ECO**

**antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: antraciet; VPE1, EAN: 4007841064907; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; kleur: antraciet; Kleur, RAL: 7016; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, hoek; Montage: Op de muur, Wand, hoek; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 230 V / 50 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 350 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 900 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 175 W; Led-lampen > 8 W: 350 W; Capacitieve belasting in μF: 132 µF; Eigen verbruik: 0,5 W; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 1,8 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 180 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²); schakelzones: 508 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064907

**Bestelaanduiding** IS 2180 ECO antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen