**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2360 DE ECO 8m**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellungen via Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 78 x 89 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 034733

**Bestellbezeichnung** IS 2360 DE ECO 8m weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen