**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2360 DE ECO 8m**

**blanc**

Dimensions (Ø x H): 78 x 89 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841034733; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 350 W; Tubes fluorescents non compensés: 500 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 500 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 175 W; Lampes LED > 8 W: 350 W; Charge capacitive en μF: 132 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,2 – 4 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,5 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 4 m (13 m²); Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²); Zones de commutation: 304 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 8 s – 35 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 034733

**Désignation commande** IS 2360 DE ECO 8m blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel