**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2360 ECO 7m**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 664 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Tangential: Ø 7 m (38 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 115 x 51 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 006556

**Bestellbezeichnung** IS 2360 ECO 7m weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen