**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 2360 ECO 7m**

**wit**

Afmetingen (Ø x H): 115 x 51 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841006556; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten, Binnen; Toepassing, ruimte: hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 230 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 350 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 175 W; Led-lampen > 8 W: 350 W; Capacitieve belasting in μF: 132 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,00 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 180 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 3 m (7 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 7 m (38 m²); schakelzones: 664 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max 5 sensoren; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 006556

**Bestelaanduiding** IS 2360 ECO 7m wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen