**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2360-3 ECO 24m**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 972 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Tangential: Ø 24 m (452 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 121 x 57 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057770

**Bestellbezeichnung** IS 2360-3 ECO 24m weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen