**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2360-3 ECO 24m**

**blanc**

Dimensions (Ø x H): 121 x 57 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841057770; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W; Tubes fluorescents non compensés: 500 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 900 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampes LED > 8 W: 500 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Consommation propre: 0,56 W; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 6,00 m; Hauteur de montage max.: 6,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 6 m (28 m²); Portée tangentielle: Ø 24 m (452 m²); Zones de commutation: 972 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble; Mise en réseau, nombre: max 5 capteurs; Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057770

**Désignation commande** IS 2360-3 ECO 24m blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel